**NOUVEAU MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'ACCUEIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMPLACEMENT** | **PRÉPARÉ PAR** | **DATE** |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **ÉLÉMENTS À RETENIR POUR LA PROCÉDURE PAS À PAS FINALE** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | PRÉVOIR PLUSIEURS JOURS ENTRE L'INSPECTION ET LA FERMETURE |   |
|  | ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES PROBLÈMES SONT RÉSOLUS ET RÉSOLUS |   |
|  | NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS! |   |
|  | OBTENEZ-LE PAR ÉCRIT |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | AUGMENTER ET ABAISSER LE THERMOSTAT POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT |   |
|  | VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES ÉVENTS / RADIATEURS |   |
|  | LAISSER LA CHALEUR FONCTIONNER ET S'ÉTEINDRE AUTOMATIQUEMENT |   |
|  | AUTORISER L'EXÉCUTION ET L'ARRÊT AUTOMATIQUES DE LA CLIMATISATION |   |
|  | LOCALISEZ LES RETOURS D'AIR FROID. VÉRIFIEZ LE BON PLACEMENT |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **ÉLECTRIQUE** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ TOUS LES INTERRUPTEURS ET LUMINAIRES |   |
|  | BRANCHEZ UNE RADIO OU UNE LAMPE DANS CHAQUE PRISE |   |
|  | SONNETTE D'ESSAI |   |
|  | VÉRIFIER QUE DES LIGNES ROBUSTES EXISTENT LÀ OÙ C'EST NÉCESSAIRE |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **PLOMBERIE** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ TOUS LES ROBINETS |   |
|  | LAISSER COULER L'EAU PENDANT PLUSIEURS MINUTES |   |
|  | VÉRIFIER LE DRAINAGE DANS CHAQUE BASSIN |   |
|  | VÉRIFIEZ LES FUITES ET LES GOUTTES |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **PLAFONDS, MURS ET SOLS** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | INSPECTEZ TOUTES LES FINITIONS POUR LA COULEUR ET LA QUALITÉ |   |
|  | INSPECTEZ LES CLOISONS SÈCHES À LA RECHERCHE DE SEMBLES, DE CLOUS, DE FISSURES ET DE TROUS |   |
|  | INSPECTER LES MOULURES POUR LA QUALITÉ ET LES LACUNES |   |
|  | INSPECTEZ TOUT LE CARRELAGE À LA RECHERCHE DE COULIS, DE FISSURES ET DE COPEAUX MANQUANTS |   |
|  | VÉRIFIEZ S'IL Y A DES ÉRAFLURES ET DES ÉGRATIGNURES |   |
|  | ASSUREZ-VOUS QUE LA MOQUETTE EST EXEMPTE D'ONDULATIONS ET DE DÉCHIRURES |   |
|  | REGARDEZ TOUS LES PLAFONDS POUR DES SIGNES DE FISSURES OU D'HUMIDITÉ |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **PORTES** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PORTES S'OUVRENT FACILEMENT ET CORRECTEMENT |   |
|  | ASSURER LA CAPTURE DES LOQUETS  |   |
|  | OUVREZ LES PORTES POUR VÉRIFIER LE BON ALIGNEMENT DU BOUCHON |   |
|  | VÉRIFIEZ LA FONCTIONNALITÉ DE TOUTES LES SERRURES DE PORTE |   |
|  | VÉRIFIER LES ESPACES SOUS LES PORTES AUX SEUILS |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **WINDOWS** |
|   | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | INSPECTER TOUT LE VERRE À LA RECHERCHE DE BRIS ET DE FISSURES |   |
|  | OUVRIR ET FERMER TOUTES LES FENÊTRES |   |
|  | VÉRIFIEZ LES FUITES D'AIR EN TENANT UNE ALLUMETTE OU UN BRIQUET |   |
|  | VÉRIFIEZ QUE LES ÉCRANS SONT EN BON ÉTAT |   |
|  | VÉRIFIEZ LE MATÉRIEL, LES SERRURES ET LES CHARNIÈRES |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **CUISINE** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | INSPECTER LES APPAREILS ET LES FINITIONS DES ARMOIRES |   |
|  | INSPECTER LES COMPTOIRS À LA RECHERCHE DE FISSURES ET DE RAYURES |   |
|  | VÉRIFIEZ LES ARMOIRES POUR DES ÉTAGÈRES ET DES CHARNIÈRES ROBUSTES |   |
|  | VÉRIFIEZ LES TIROIRS POUR UNE OUVERTURE ET UNE FERMETURE EN DOUCEUR |   |
|  | VÉRIFIER LA FONCTIONNALITÉ DE L'APPLIANCE ET LES BRANCHEMENTS APPROPRIÉS |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **BAIN** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | PERMETTRE AUX DOUCHES / BAIGNOIRES DE FONCTIONNER |   |
|  | VÉRIFIER LE DÉBIT ET LA TEMPÉRATURE APPROPRIÉS |   |
|  | LAISSER L'EAU « FLAQUE D'EAU » POUR VÉRIFIER LE BON DRAINAGE |   |
|  | VÉRIFIEZ LES BASSINS POUR LES COPEAUX / FISSURES |   |
|  | TOILETTES À CHASSE D'EAU |   |
|  | VÉRIFIER QUE LES TOILETTES SONT CORRECTEMENT RÉGLÉES POUR LA SÉCURITÉ ET LES FUITES |   |
|  | VÉRIFIEZ L'HUMIDITÉ DES ARMOIRES, DES PLACARDS ET DES PLANCHERS |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **EXTÉRIEUR, PORCHES ET TERRASSES** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | VÉRIFIEZ L'ÉTAT DU REVÊTEMENT / DE LA BRIQUE ET MÊME LA COUVERTURE |   |
|  | VÉRIFIEZ L'APPARENCE DU REVÊTEMENT / DE LA BRIQUE |   |
|  | VÉRIFIEZ LES GOUTTIÈRES, LES DESCENTES PLUVIALES ET LES ZONES DE DRAINAGE |   |
|  | VÉRIFIEZ LES TROTTOIRS ET LES PLANCHERS DE PORCHE ET DE PATIO POUR LES FISSURES |   |
|  | ASSURER LA ROBUSTESSE DE TOUTES LES BALUSTRADES |   |
|  | VÉRIFIEZ S'IL Y A DES CLOUS ET DES VIS DESSERRÉS / EXPOSÉS |   |
|  | VÉRIFIER LA ROBUSTESSE DES PORCHES ET DES PONTS |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **GRENIER & SOUS-SOL** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | VÉRIFIER L'HUMIDITÉ / MOISISSURE |   |
|  | INSPECTER LES MURS, LES PLANCHERS ET LES PLAFONDS POUR DÉTECTER LES DÉGÂTS D'EAU |   |
|  | INSPECTER TOUS LES SYSTÈMES CVC |   |
|  | VÉRIFIER LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE VENTILATION |   |
|  | INSPECTER LES SIGNES D'INFESTATION |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **GARAGE ET STRUCTURES SUPPLÉMENTAIRES** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  | INSPECTER LES PORTES |   |
|  | ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES OUVRE-PORTES À DISTANCE SONT DISPONIBLES |   |
|  | RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES CODES DE VERROUILLAGE |   |
|  | VÉRIFIEZ LES PLANCHERS POUR LES FISSURES ET LE DRAINAGE APPROPRIÉ |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **DIVERS** |
|  | **TÂCHE / ÉLÉMENT** |  **INFOS SUPPLÉMENTAIRES**  |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES** |
|   |
|   |
|   |
|   |